**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНОЛОГИИ.**

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП**

**Практический тур**

**шифр**

*номинация*

*«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»*

**Механическая обработка швейного изделия или узла**

**возрастная группа 8-9 класс**

***«Изготовление торбочки для подарков»***

*Время выполнения* – 180 минут

*Задание*:

Изготовить торбочку для подарков с предварительным декорированием основной детали.

Тканевый мешочек с завязками (торбочка) – это самая универсальная упаковка практически для любого подарка, начиная с маленьких ювелирных украшений и заканчивая объемными наборами из нескольких предметов


*Материалы и инструменты:*

1. Бязь однотонная или льняная ткань 300мм \*
2. 520мм (по долевой нити 520 мм)
3. Нитки в цвет ткани или контрастные с тканью Шнур или лента 350 мм Бусины 10 шт.
4. Мулине контрастных цветов 3 шт.
5. Атласные ленты (шириной 3-5мм)
6. контрастных цветов 3-4 цвета по 1000мм
7. Кружево хлопковое (шириной 10-15мм) — 500 мм
8. Ручная иголка
9. Простой карандаш
10. Цветные карандаши
11. Ножницы
12. Линейка

*пример*



*Деталь кроя*



***Технологическая карта по изготовлению салфетки***

| **№**  **п/п** | **Название операции** | **Графическое изображение** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Продумайте оформление мешка.  При необходимости выполните эскиз изделия с декором.  Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. Ваши первоначальные идеи могут измениться. **Не задерживайтесь на этом этапе! Декор можно выполнить до или после изготовления образца.** | *Место для Вашего предварительного эскиза* |
| 2 | Раскроить прямоугольник |  |
| 3 | Раскроите изделие, соблюдая направление долевой нити и заданные параметры.  Отметьте места расположения контрольных линий и точек. |  |
| 4 | Определите на ткани место расположения декора по Вашему усмотрению и выполните его  Сложите крой лицевой стороной внутрь, уровняйте срезы, сколите булавками, проложите строчку стачивания (ширина шва 10 мм). Выполните обработку боковых срезов зигзагообразной строчкой |  |
| 5 | Обработайте верхний срез торбочки швом вподгибку с закрытым срезом Величина подгиба 20 мм; ширина шва машинной строчки от подогнутого среза 2 мм. Приутюжьте обработанный срез. |  |
| 6 | Выверните мешочек. Выправьте уголки. Выполните влажно-тепловую обработку  К одному из боковых швов на расстоянии 3-4 см от края пришить ленту или шнур. Отмерить длину будущей завязки, сложить пополам и в точке сгиба с помощью нескольких стежков произвести крепление элемента |  |