**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНОЛОГИИ.**

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП**

**Практический тур**

*номинация*

*«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»*

**Ручная обработка швейного изделия или узла**

**возрастная группа 7 - 8 класс**

***Аппликация «Сова из фетра»***

*Время выполнения* – 90 минут

*Задание*:

1. Выполнить мотив предложенной аппликации по намеченному контуру, используя любые стежки и строчки («вперёд иголку», «крестообразный», «косой», «назад иголку», «гладь выпуклая», «тамбурный», «стебельчатый)
2. Декорировать по своему усмотрению.

*Материалы и инструменты:*

1. фетр 3-4 цвета размером 20 см × 20 см
2. нитки мулине в тон фетра
3. пуговицы плоские с 2 и 4 отверстиями разных цветов и размеров
4. проволочку или булавки с бусинками
5. игла для вышивания
6. копировальная бумага
7. рабочая коробка с инструментами
8. форма

*пример*



*Технологическая карта по изготовлению Совы*

| *№* | *Последовательность работы* | *Рисунок, графическое изображение* |
| --- | --- | --- |
| *1* | Наложить шаблон на цветной фетр, обвести и вырезать детали по шаблону |  |
| *2* | Соединить детали согласно изображению. |  |
| *5* | Декорировать изделие по своему усмотрению |  |

*Самоконтроль:*

1. Ручные строчки должны быть ровными и аккуратными.
2. Изнаночная сторона должна быть аккуратной, без узлов.
3. Цветовая гамма материала и ниток должна сочетаться.
4. Оправданное, уместное и оригинальное использование декоративных элементов.
5. Соблюдение правил безопасной работы

*шаблон*



***Карта пооперационного контроля практического задания***

***аппликация «Бабочка из фетра»***

**возрастная группа 7 - 8 класс**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценка | баллы |
| 1 | Правильная организация рабочего места, наличие формы | 1 |
| 2 | Соответствие выполненного изделия заданию | 1 |
| 3 | Качество ручных строчек | 9 |
| 4 | Качество изнаночной стороны (аккуратность, без узлов) | 5 |
| 5 | Цветовая гамма материала и ниток должна сочетаться | 4 |
| 6 | Оправданное, уместное и оригинальное использование декоративных элементов | 9 |
| 7 | Качественное крепление декоративных элементов | 5 |
| 8 | Соблюдение безопасных приемов труда | 1 |
|  | итого | 35 |